

Дзяржауны кам!тэт  
па стандартизации!

РэспублМ Беларусь  
***(Дзяржстандарт)***

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
***(Госстаидарт)***

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: [belst@gosstandart.gov](mailto:belst@gosstandart.gov). by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88  
e-mail: be[lst@gosstandart.gov.by](mailto:lst@gosstandart.gov.by)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

**О прекращении действия на территории**

**Республики Беларусь документов об оценке соответствия**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта Частного строительного унитарного предприятия «Варяг- плюс» (УНП 290672663, акт проверки от 02.07.2020 № 103ПТ2083) **выявлена опасная продукция:**

кровать детская «МОЙ МАЛЫШ-Николь» 6 в 1, артикул ММ15-6-3, пр. НП.СК.01.29.00.00.00-01. Изготовитель ИП Синцов В.В. (Российская Федерация, р.п. Шаранга), поставщик ООО «МаМалыш» (УНП 190845554, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 2 статьи 5) по механической безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности: после 500 циклов ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, фактически произошло нарушение крепления, выпадение и разрушение щитовой заглушины спального места боковой секции в точке 1 на 400 цикле;

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований кфункциональным размерам изделий мебели: переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа составляет 199-204 мм, 376-381 мм, 403-408 мм, 545-550 мм; высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота бокового ограждения составляет 925-930 мм при переменной высоте ложа 199-204 мм, 376-381 мм, 403-408 мм, 545-550 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № **ТС RU С-Ии.ДМ46.В.00083** на серийный выпуск мебели детской пр. НП.СК.01.00.00.00.00, на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012, выданным органом по сертификации ООО «МЕБЕЛБ-ТЕСТ-ИВАНОВО+» (Российская Федерация, г. Иваново), сроком действия с 30.03.2018 до 29.03.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. **Прекратить с 2020 года**

**территории Республики Беларусь сертификата № ТС RU С-ВС.ДМ46.В,00083.**

1. Государственному таможенному комитету, антимонопольного регулирования и торговли,

**действие на соответствии**

Министерству Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;
2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;
2. в случае выявления фактов нарушения требований

законодательства, принимать исчерпывающие меры.

